|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Замена фар.**   |  | | --- | | 21065-302 | | **В моторном отсеке отсоединяем два наконечника зеленого провода от фары дальнего света.** |   Снимаем рамку фары (см. «Замена решетки радиатора»).   |  | | --- | | 21065-303 | | **Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза крепления корпуса фары к кузову...** |  |  | | --- | | 21065-305 | | **...и вынимаем фару.** |   Устанавливаем новую фару в порядке, обратном снятию.   |  | | --- | | 21065-306 | | **Для замены наружной фары отсоединяем наконечник питающего провода дальнего света от штекера внутренней фары.** |  |  | | --- | | 21065-304 | | **Отсоединяем наконечник питающего провода ближнего света (серого цвета).** |   Дальнейший порядок разборки такой же, как для внутренней фары. |