**Замена контрольных приборов и ламп в комбинации приборов.**

|  |
| --- |
| 21065-449 |
| **Снимаем комбинацию приборов (см. «Снятие комбинации приборов»).**  |

**Замена приборов.**

|  |
| --- |
| 21065-452 |
| **Разъединяем соединительную колодку спидометра.**  |

|  |
| --- |
| 21065-455 |
| **Отворачиваем гайку крепления рукоятки сброса показаний счетчика суточного пробега.**  |

|  |
| --- |
| 21065-458 |
| **Отворачиваем две гайки крепления и снимаем два держателя.**  |

|  |
| --- |
| 21065-460 |
| **Вынимаем спидометр из щитка.**  |

Устанавливаем новый спидометр в последовательности, обратной снятию, убедившись, что он правильно сориентирован в щитке. Другие приборы меняем аналогично.