**Замена лампы бокового указателя поворота.**

Если на автомобиле установлен подкрылок, снимаем его.

|  |
| --- |
| 21065-309 |
| **С внутренней стороны крыла снимаем защитный чехол с корпуса указателя поворота, вынимаем патрон и заменяем неисправную лампу.** |

Вставляем патрон в корпус указателя и надеваем защитный чехол.