**Замена поворотного стекла передней двери.**

Снимаем с двери опускное стекло (см. «Замена опускного стекла передней двери»).

|  |
| --- |
| 21065-616 |
| **Вынимаем верхний уплотнитель опускного стекла.**  |

|  |
| --- |
| 21065-619 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления рамки поворотного стекла к двери.**  |

|  |
| --- |
| 21065-623 |
| **Отверткой раздвигаем уплотнители опускного стекла...**  |

|  |
| --- |
| 21065-625 |
| **...и вынимаем поворотное стекло вместе с рамкой.**  |

Новое поворотное стекло устанавливаем в последовательности, обратной разборке.