**Замена противотуманного фонаря.**

|  |
| --- |
| 21065-329 |
| **Сняв защитный чехол, отсоединяем наконечник от вывода фонаря.**  |

|  |
| --- |
| 21065-332 |
| **Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления фонаря к заднему бамперу...**  |

|  |
| --- |
| 21065-335 |
| **...и снимаем его.**  |

Устанавливаем новый фонарь в порядке, обратном снятию.