**Замена солнцезащитного козырька.**

|  |
| --- |
| 21065-512 |
| **Потянув на себя, выводим ось солнцезащитного козырька из держателя.** |

|  |
| --- |
| 21065-513 |
| **Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза...** |

|  |
| --- |
| 21065-516 |
| **...и снимаем козырек.** |

Аналогично снимаем второй козырек. Чтобы не перепутать при установке - помечаем их.