**Замена заднего сиденья.**

Эту работу удобнее выполнять вдвоем.

|  |
| --- |
| 21065-522 |
| **Открываем обе задние двери и резким движением вверх сдергиваем подушку с двух штыревых фиксаторов.** |

|  |
| --- |
| 21065-525 |
| **Выдвигаем подушку сиденья вперед и вынимаем ее из салона.** |

|  |
| --- |
| 21065-528 |
| **Отверткой или плоскогубцами отгибаем расположенные в нижних углах сиденья две пластины и, оттягивая вперед, снимаем с них нижнюю часть спинки сиденья.** |

|  |
| --- |
| 21065-529 |
| **Поднимаем спинку, чтобы верхние крючки вышли из зацепления с перегородкой,...** |

|  |
| --- |
| 21065-532 |
| **...и вынимаем спинку сиденья из салона.** |